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                                                                                                                              Ajánlattételi felhívás 6. melléklete


										
 
Technológiai leírás 


Útburkolat kátyúzása  AC-11-es meleg aszfalttal,4 cm vastagságban.


Kátyúzási munkálatok folyamata:

1. Munkaterület kitáblázása
1. Kátyú szélvágóval történő körbevágása
1. A kivágott rész eltávolítása bontó kalapáccsal
1. Bontási törmelék beszállítása VG ZRT telephelyére (nincs lerakó díj)
1. Bitumen emulziós kikenés
1. Burkolat szintig történő aszfaltozás 
1. Bitumenes szalag elhelyezése.
m2 ár:
Anyag:			0
Munkadíj:		0

Összesen:		0
Áfa 27%:		0

Végösszeg:		0
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